# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

**Identifikační údaje**

Údaje o akci

Název akce: Návrh nábytku pro Městskou policii v Kolíně

Místo: Městská policie Kolín

Kutnohorská 23

280 02 Kolín

Účel: Návrh nábytku

Údaje o zpracovateli PD

Ing. arch. Michala Šulcová

Adresa: Dělnická 780, 280 02 Kolín 2

Tel.: 775 602 016

Email: michala.sulcova@gmail.com

IČO: 74880578

**Obecná specifikace požadavků pro výbavu místností nábytkem**

1. **Služebna**
2. Skříňky, otevřené police

Pro výrobu nábytku bude použito lamino tl. 18 mm

Dekor lamina si vybere ředitel MP p. Viktor Prokeš s Ing. Zbyňkem Verflem dle vzorníků.

Záda skříněk budou z desek Sololak bílá tloušťky 3,2 mm.  
Madla skříněk budou tyčová matná, z niklu nebo chromu. Délka madla pro skříňky a zásuvky o šířce 800 mm bude 192 mm a pro zásuvky pod deskou stolu bude 96 mm. Rozměry dle specifikace na výkrese. Vysoké skříně mají výšku 2100 mm. Všechny police budou mít možnost výškového nastavení 3 možných úrovní (předvrtané otvory). Všechny skříně a skříňky mají sokl výšky 50 mm.

Uzavíratelné skříně mají kování - panty značky Blum, popř. Hettich, u zásuvek bude použit celovýsuv od stejných značek kování jako panty. Všechny zásuvky pod stolem a kontejnery, vysoká skříň pro zaměstnance (MP8), skříň na klíče (MP7) a roleta skříňky dokovací stanice mají možnost uzamykání zámkem FAB.

Pojízdný kontejner pod stolem bude z lamina tl. 18 mm, na nábytkových kolečkách (4 ks), bude použit celovýsuv od stejných značek kování jako panty a bude uzamykatelný zámkem FAB.

Desky pracovních stolů budou z masivu – spárovky tl. 35 mm, dubové.   
Tvar a plocha pracovních stolů dle návrhu. Stolové desky jsou podepřeny buď stolovými nohami výšky 710 mm nebo deskami ze stejné spárovky jako je deska stolu, jen tenčí – 25 mm. Nutné přeměření na místě. Ve stole budou průchodky na kabely a držák PC pod deskou stolu. Na stole bude vytvořen lem s magnetickou tabulí k umístění poznámek strážníků. Výška lemu je 300 mm. Materiálově se jedná o kombinaci masivu (dub + černá magnetická tabule).

Pozn.: Kancelářská křesla, židle, nástěnka, držáky na PC nejsou součástí dodávky.

1. **Denní místnost**
2. Skříně

Pro výrobu nábytku bude použito lamino tl. 18 mm

Dekor lamina si vybere ředitel MP p. Viktor Prokeš s Ing. Zbyňkem Verflem dle vzorníků.

Záda skříněk budou z desek Sololak bílá tloušťky 3,2 mm.  
Madla skříněk budou tyčová matná, z niklu nebo chromu. Délka madla pro skříňky bude 192 mm. Rozměry dle specifikace na výkrese – výška skříní 2080 mm, šířka 600 mm, hloubka 600 mm. Všechny police budou mít možnost výškového nastavení 3 možných úrovní (předvrtané otvory). Všechny skříně a skříňky mají sokl výšky 50 mm. Skříně mají kování - panty značky Blum, popř. Hettich. Všechny skříňky mají možnost uzamykání zámkem FAB.

1. Konferenční stolek

Pro výrobu nábytku bude použito lamino. Horní deska z lamina tl. 50 mm s ABS hranami, nohy 50/50 mm a police z lamina tl. 18 mm.

1. Ostatní

Nad skříně bude umístěn držák na televizi, natáčecí. Na stěně bude umístěna věšáková stěna o velikosti desky 1700/1220 mm s 16 ks háčků.

Zrcadlo je bezrámové, zavěšeno na zdi, rozměr 600/1500 mm.

Pozn.: Sedací souprava, nástěnka a držák na TV nejsou součástí dodávky.

1. **Kuchyně**
2. Skříňky, otevřené police

Pro výrobu nábytku bude použito lamino tl. 18 mm

Dekor lamina si vybere ředitel MP p. Viktor Prokeš s Ing. Zbyňkem Verflem dle vzorníků sami.

Záda skříněk budou z desek Sololak bílá tloušťky 3,2 mm.  
Madla skříněk budou tyčová matná, z niklu nebo chromu. Délka madla pro skříňky bude 192 mm. Rozměry dle specifikace na výkrese. Všechny police budou mít možnost výškového nastavení 3 možných úrovní (předvrtané otvory). Všechny skříně a skříňky mají sokl výšky 80 mm. Kuchyňské skříňky stojí na rektifikovatelných nožičkách umožňující výškové nastavení. Nožičky jsou zakryty lištou s těsnění proti zatečení vody pod skříňky. Výška spodních skříněk je 800 mm + 80 mm nožičky + 28 mm pracovní deska. Celkem je tedy výška pracovního prostoru 908 mm. Pak následuje 600 mm prostor mezi skříňkami a následují 720 mm vysoké horní skříňky. Hloubka spodních skříněk je 600 mm a horních 350 mm, skříňky na stěně u lednic mají hloubku 400 mm (větší hloubka kvůli mikrovlnným troubám).

Uzavíratelné skříně mají kování - panty značky Blum, popř. Hettich, u vnitřních zásuvek bude použit celovýsuv od stejných značek kování jako panty. Většina skříněk má možnost uzamykání zámkem FAB. Pracovní plocha kuchyňské linky bude osvětlena LED pásky nalepenými na spodní korpus skříněk.

V kuchyňské lince budou umístěny tyto spotřebiče: 2 x mikrovlnná trouba, 2 x chladnička, elektrická trouba, plynový sporák. V lince bude nerez dřez s odkapávačem a na lince 2 x rychlovarná konvice. Digestoř není navržen, odvětrání místnosti bude oknem.

Pracovní deska kuchyňské linky bude z lamina tl. 28 mm a u stěny bude zakončena zakončovací lištou, ve stejném dekoru jako je deska pracovní linky. Stěna mezi spodními a horními skříňkami se obloží keramickým obkladem.

Zvláštní pozor se musí dávat prostoru u oken. Na jedné strany jsou vedeny trubky od topení a na druhé straně dobíhá pracovní pult až ke stěně. Otvory na trubky se na místě změří a vyříznou. Prostor u okna se doměří také až na místě.

1. Jídelní stůl

Bude z masivního dřeva – spárovka (dub), tl. 35 mm, se 4 nohami.

Pozn.: Kancelářská křesla, židle, nejsou součástí dodávky.

V Kolíně 24. 5. 2017 Ing. arch. Michala Šulcová