Plast okno trojsklo ZŠ Sendražice

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
1
4 ks
0,00,00 Kč
0,00,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	400	OS levé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Mezisk.příčky:	ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	450	x 	1050 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.472	;Hmotnost:	19
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 0,470 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
2
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	500	OS levé - mikroventilace
2	D078	500	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Mezisk.příčky:	10 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1500	x 	1400 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.100	;Hmotnost:	78
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 1,520 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
Str.2

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
3
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní 
	2D VD standard 125mm-3kom.otv.dovn.
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	505,5	Sklopné klika nahoře
2	D125	1050	VD levé klika+klika
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.2	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.3	40	Výplň 40mm bílé RAL9003
Mezisk.příčky:	ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Příčky:	2 * příčka 83mm / 70mm
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/P+H                       
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1150	x 	2700 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	3.105	;Hmotnost:	107
4
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	150	Sklopné klika nahoře
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Z TECH. DŮVODŮ ZMĚNA ROZMĚRU!!
Rozměr: 	412	x 	470 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.194	;Hmotnost:	9
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 0,432 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
  (Alternativa:)
4A
1 ks

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	125	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Str. 3

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	400	x 	472 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.189	;Hmotnost:	9
(0,00)
0,00)  

ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
Einzelpreis (1 ks * 63,71 Kč = 64,00 Kč)
(0,00)
(0,00)

m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
(0,00)
(0,00)
5
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
Křídlo: 	2D VD standard 125mm-3kom.otv.VEN
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D125T	1050	VD levé kl+klika nízké VD
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Výplň 40mm bílé RAL9003
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/P+H                       
Odvodnění:	dopředu                     
POHLED ZVENKU!!
Rozměr: 	1050	x 	1950 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.047	;Hmotnost:	46
6
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
Křídlo: 	2D VD standard 125mm-3kom.otv.VEN
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D125T	1050	VD pravé klika+klika
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Výplň 40mm bílé RAL9003
1.2	40	Výplň 40mm bílé RAL9003
Příčky:	příčka 83mm / 70mm
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+H                       
Odvodnění:	dopředu                     
!
POHLED ZVENKU!!
Rozměr: 	1270	x 	2270 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.883	;Hmotnost:	61
Str. 4

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
7
10 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	OS levé - mikroventilace
2	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Mezisk.příčky:	4 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1570	x 	1650 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.591	;Hmotnost:	95
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 1,590 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
8
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	549,5	Sklopné klika nahoře
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1210	x 	450 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.544	;Hmotnost:	22
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 1,230 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
Str. 5 

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
9
3 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	544,5	Sklopné klika nahoře
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1200	x 	780 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.936	;Hmotnost:	35
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 1,220 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
10
11 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078		Pákový ovladač vlevo
2	D078		Pákový ovladač vpravo
3	D078	600	OS levé - mikroventilace
4	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
4.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Mezisk.příčky:	12 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Přídavný profil: 	2 * 7058 Rozšíření 25mm/70mm
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1600	x 	2300 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	3.565	;Hmotnost:	138
2 x 1 ks
Pákový ovladač 2m BÍLÝ
0,00
0,00
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 1,620 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
Str. 6

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
11
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078		Pákový ovladač vlevo
2	D078		Pákový ovladač vpravo
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Mezisk.příčky:	6 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Přídavný profil: 	7053 spojení I 25mm
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H                     
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1640	x 	1600 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.583	;Hmotnost:	98
2 x 1 ks
Pákový ovladač 3m BÍLÝ
0,00
0,00
11A
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
Křídlo: 	2 * 2D VD standard 125mm-3kom.otv.dovn.
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D125	1050	VD levé klika+klika
2	D125		VD pravé štulp
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
1.2	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
1.3	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
1.4	40	Výplň 40mm bílé RAL9003
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.2	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.3	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.4	40	Výplň 40mm bílé RAL9003
Mezisk.příčky:	6 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Příčky:	6 * příčka 83mm / 70mm
Přídavný profil: 	2 * 7058 Rozšíření 25mm/70mm
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	bez                         
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1690	x 	2200 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	3.608	;Hmotnost:	144
Str. 7 

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
12
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní 
	2D VD standard 125mm-3kom.otv.dovn.
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	455,5	Sklopné klika nahoře
2	D125	1050	VD levé klika+klika
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.2	40	Výplň 40mm bílé RAL9003
Mezisk.příčky:	6 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Příčky:	příčka 83mm / 70mm
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/P+H                       
Odvodnění:	dopředu                     
Parametry dle křídel:		
2	Typ štítek VD:	Klika/klika se zakrytím (široký oválný štítek)
Rozměr: 	1050	x 	2730 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.866	;Hmotnost:	98
13
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní 
	2D VD standard 125mm-3kom.otv.dovn.
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	430,5	Sklopné klika nahoře
2	D125	1050	VD levé klika+klika
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Mezisk.příčky:	6 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/P+H                       
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1000	x 	2850 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.850	;Hmotnost:	107
14
3 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	300	OS levé - mikroventilace
2	D078	300	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Str. 8 

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1550	x 	800 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	1.240	;Hmotnost:	48
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 1,570 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
15
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078		O levé
2	D078	190	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Mezisk.příčky:	2 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Přídavný profil: 	7053 spojení I 25mm
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H                     
Odvodnění:	dopředu                     
POHLED ZEVNITŘ!!
Rozměr: 	930	x 	600 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.535	;Hmotnost:	24
15A
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
Křídlo: 	2D VD standard 125mm-3kom.otv.VEN
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D125T	1050	VD levé klika+klika
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
1.2	40	Výplň 40mm bílé RAL9003
Mezisk.příčky:	7 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Příčky:	příčka 83mm / 70mm
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/P                         
Odvodnění:	dopředu                     
POHLED ZVENKU!!
Rozměr: 	930	x 	2150 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.000	;Hmotnost:	68
Str. 9 

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
16
1 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	3 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	OS levé - mikroventilace
2	D078	600	O levé
3	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1850	x 	1500 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.775	;Hmotnost:	104
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 1,870 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
17
9 ks
0,00 Kč
0,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	700	OS levé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Mezisk.příčky:	5 * ve skle 26 mm bílá
Barva m.příčky:	
Zaskl.lišty: 	standard
Předvrtání:	8/L+P+H+D                   
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1000	x 	1800 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	1.800	;Hmotnost:	64
1 x 1 ks
Lišta pozink 30x40mm k parapetu
0,00
0,00
1 x 1,020 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
0,00
0,00
Str. 10

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
18
1  x 
53 ks
0,00 Kč
0,00 Kč
Přehled:
Obvod
314,384 m
Počet oken
53 ks
Počet skel
119 ks
Obvod bez spojů
315,684 m
Plocha oken
117,88 m²
1 x 76,96 m²
Plocha skel

Str. 11

	

Položky	         %	                Kč	
Suma položek	 	0,00	
Sleva		0,00	
Mimořádná sleva		0,00	
Mimořádná zimní sleva		0,00	
Montáž, demontáž, zednické zapravení	 	0,00	
 	 	 	
Likvidace	 	0,00	
Demontáž a montáž venkovních parapetů	 	 	
Demontáž a montáž vnitřních parapetů	 	0,00	
Demontáž a montáž přechodových lišt	 	0,00	
Montáž žaluzií	 	 	
Montáž sítí	 	 	
Doprava 	 	0,00	
 	 	 	
Suma netto	 	0,00	
DPH	21	0,00	
Částka bez DPH	 	0,00