**F.2 Rozpočet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **ks** | **Cena ks** | **Cena celkem** |
| **Hrubá elektroinstalace** |  |  |  |
| Diamantové kotouče fréza | 2 |  |  |
| Kabel CYKY 3Ax1,5 | 20 |  |  |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 200 |  |  |
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 180 |  |  |
| Kabel CYKY 5Cx1,5 | 10 |  |  |
| Kabel CYKY 5Cx2,5 | 15 |  |  |
| Kabel koaxiální CB 500 | 2 |  |  |
| Spojka na koaxiál | 2 |  |  |
| Krabice KO 100 | 1 |  |  |
| Krabice na povrch 50x50 | 1 |  |  |
| Krabice přístrojová KP 68 | 24 |  |  |
| Krabice přístrojová KPR 68 | 10 |  |  |
| Lišta vkládací LV 11x10 | 6 |  |  |
| Sádra stavební 30kg | 1 |  |  |
| Trubka PVC 16 | 22 |  |  |
| Trubka PVC 13,5 do podlahy | 40 |  |  |
| Víčko ZV 68 zaslepovací | 35 |  |  |
| Vodič CY 4 zelenožlutý | 40 |  |  |
| Vodič CYA 1,5 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Přípojka od elektroměrového rozvaděče do domu** |  |  |  |
| Kabel CYKY-J 5x4 | 20 |  |  |
| Lišta vkládací LV 24x22 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kompletace elektroinstalace** |  |  |  |
| Časové relé pro ventilátor do krabice | 1 |  |  |
| Detektor kouře autonomní | 1 |  |  |
| Koupelnový žebřík KD-E 450 x 1320 | 1 |  |  |
| Svorka světelná 4 vodičová | 50 |  |  |
| Svorka zemnící Bernard | 4 |  |  |
| Vidlice s vypínačem | 1 |  |  |
| Vypínač č. 1 bílá barva | 4 |  |  |
| Vypínač č. 1/0 bílá barva | 1 |  |  |
| Vypínač č. 5 bílá barva | 2 |  |  |
| Vypínač č. 6 bílá barva | 2 |  |  |
| Vypínač č. 7 bílá barva | 1 |  |  |
| Zásuvka dvojitá bílá barva | 14 |  |  |
| Zásuvka jednoduchá bílá barva | 5 |  |  |
| Zásuvka satelitní koncová bílá barva | 1 |  |  |
| Zemnící pásek k Bernard svorce | 4 |  |  |
| Zvonek k systému domácího telefonu | 1 |  |  |
| Svítidlo nástěnné bílé LED 5,5W komora, šarna | 2 |  |  |
| Svítidlo stropní LED 8,6W koupelna, chodba | 2 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozvaděč** |  |  |  |
| Drobný propojovací materiál rozvodnice + atest | 1 |  |  |
| Hlavní vypínač 32/3 | 1 |  |  |
| Jistič 16B1 6kA | 8 |  |  |
| Koncovka lišty propojovací | 6 |  |  |
| Kryt zaslepovací | 1 |  |  |
| Lišta propojovací jističová 400V/10 | 0,5 |  |  |
| Proudový chránič 25/4/0,03 -A 6kA | 2 |  |  |
| Proudový chránič s jističem 10B/2/0,03 -A 6kA | 2 |  |  |
| Rozvaděč 28 modulů na povrch | 1 |  |  |
| Svodič přepětí T2 SVC-350-3N-MZ | 1 |  |  |
| Svorkovnice nulová N7 | 3 |  |  |
| Vodič CYA 4 | 4 |  |  |
| **Celkem:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Montážní materiál |  |  | Kč |
| Pomocný materiál |  |  | Kč |
| Přesun hmot |  |  | Kč |
| Montáž |  |  | Kč |
| Zakreslení skutečného stavu pro výchozí zprávu |  |  | Kč |
| Výchozí revizní zpráva |  |  | Kč |
| **Cena celkem bez DPH** |  |  | **Kč** |